 Scol-moduulin Ohje - 16/08/99
---------------------------

Tämä on Scol-moduuli.

Komentojen kuvaus:

Pikavalikko
****************

-Avaa:
 Scol-käyttöliittymäikkunan avaaminen.

-Kirjanmerkki
 Scol-suosikkisivusi.

-Kotisivuhakemisto:
 Yhteyden muodostaminen Scol-sivujen hakemistoon.

-Käynnistä sovellus:
 Scol-sovelluksen käynnistäminen. Sovellukset on järjestetty hakemistoiksi: Käynnists-hakemisto sisältää sovellukset, jotka käynnistetään automaattisesti Scol-moduulin käynnistyessä.

-Lisäasetukset:
 - Sivuhistoria: Luettelo aikaisemmin avatuista URL-osoitteista. Valitse niistä se, johon haluat muodostaa yhteyden.
 - Palvelut: Tietokoneessa parhaillaan suoritettavien palveluiden luettelo.
   Valitse se, johon haluat yhteyden.
 - Ohjauspaneeli: : Scol-sovelluksen ohjausikkunan avaaminen.
 - Järjestelmäkirjastot: Järjestelmäkirjastojen luettelo (vain kokeneille käyttäjille)

- Ohje:
 Tämän ikkunan tuominen näyttöön.

- Lopeta:
 Scol-järjestelmän lopettaminen.


Käyttöliittymä
*********

-yhteyden muodostaminen halutulle sivulle: kirjoita URL-osoite tekstiruutuun ja paina Enter-näppäintä tai Käynnistä-painiketta.

-Kotisivuhakemisto:
 yhteyden muodostaminen Scol-sivujen hakemistoon

-Cryopolis:
 yhteyden muodostaminen Cryopolisiin.

-Asetukset:
 Asetusikkunan tuominen näyttöön.
 - Ohjattu toiminto:
  tärkeimpien asetusten määrittäminen asetusten ohjatun määrittämistoiminnon avulla.
 - Nimen asettaminen:
  tämä kenttä on täytettävä.
 - Sähköpostiosoitteen asettaminen:
  tämä kenttä on täytettävä.
 - Kielen asettaminen:
  useimmat sovellukset tarvitsevat tätä tietoa.
 - Scol-tietojen tilaaminen sähköpostitse
 - Commutronin aktivoiminen: Commutron on käyttöliittymä yksityiskeskusteluja varten. sen avulla voidaan siirtää tekstiä, ääntä, videokuvaa ja tiedostoja.
- 3D-laite: 3D-tilan valitseminen. Jos tietokoneessa on 3D-kortti, voit ottaa sen käyttöön valitsemalla Direct3D HAL. Muussa tapauksessa tai jos 3D-kortti ei toimi kunnolla, valitse Scol-3D-ohjelmamoduuli.
   Varoitus: Scol vaatii 3D-laitteen käyttö varten DirectX6:n. Lisäksi laitteen on tuettava Windows-tilaa. Osa vanhoista korteista ei tue sitä.
 - Näyttölaitteen valitseminen: Tätä asetusta tarvitaan, jos tietokoneissa on useita näyttölaitteita.
 - SocksHost-asetukset: SocksHost-välityspalvelimen asetusten määrittäminen. Käytä tätä toimintoa vain, jos tiedät mistä on kyse.
 - Resurssieditori: varattu.
 - Vaativa-tila: varattu.

- Ohje:
 Tämän ikkunan tuominen näyttöön.

- Lopeta:
 Scol-järjestelmän lopettaminen.

-Tiedosto-valikko
 Scol-sovelluksen käynnistäminen. Sovellukset on järjestetty hakemistoiksi: Käynnistä-hakemisto sisältää sovellukset, jotka käynnistetään automaattisesti Scol-moduulin käynnistyessä.

-Suosikit-valikko
 Scol-suosikkisivusi. Voit muokata suosikkiluetteloa ja lisätä uusimman URL-osoitteen.

-Sivuhistoria-valikko
 Luettelo aikaisemmin avatuista URL-osoitteista. Valitse niistä se, johon haluat muodostaa yhteyden.

- ?-valikko
 - Ohje: Tämän ikkunan tuominen näyttöön.
 - Tietoja: Scol-versionumeron ja paikallisen IP-osoitteen tuominen näyttöön.

Hetki Scol-moduulin käynistämisen jälkeen muodostetaan yhteys sivustoomme osoitteessa www.cryo-networks.com, josta tarkistetaan uutiset ja päivitykset. Voiyt kytkeä toiminnon pois käytöstä lisäämällä Windowsin Hosts-tidostoon rivin: 'www.cryo-networks.com 127.0.0.1'.

Osa tästä ohjelmistosta perustuu Independent JPEG Group -ryhmän työhön.

Yhteystiedot:
Cryo-Networks
44-50 avenue du Capitaine Glarner
93585 Saint-Ouen Cedex. FRANCE
33(0)1 49 48 69 00
http://www.cryo-networks.com


